Opel Motorcodes:

Beispiel: C20LET

1. Stelle: Abgasnorm 

A = Österreich 
C = Euro 1 
E = Euronorm 
H = Holden 'ADR 37' 
S = Schweden 'A 10/11' 
X = D3 / D4 
Y = Euro 3 / D3 bzw. Euro 3 / D4 
Z = Euro 3 / D4 bzw. Euro 4 
keine oder durchgestrichen = keine Schadstoffklasse 

2.- 3. Stelle: Motorgröße 

x 0,1 = Hubraum in Litern 

4. Stelle: Verdichtungsverhältnis: 

G = <8,5 : 1 
L = >8,5 - 9,0 : 1 
N = >9,0 - 9,5 : 1 
S = >9,5 - 10,5 : 1 
X = >10,5 - 11,5 : 1 
Y = >11,5 : 1 

5. oder 5./6. Stelle: Gemischsystem 

D = Diesel 
E = Einzeleinspritzung 
NG = Natural Gas (Erdgas) 
V = Vergaser 
Z = Zentraleinspritzung